a31s_phablet_changelist1_01.txt
a.WIFI 4IN1 BC页，增加FM的analog输出通路至CODEC LINEIN；增加GPS天线LNA option通路。
b.USB HDMI CARD KEY页，将USB OTG输出电流可选控制电路去掉，由原来的输出500mA/1000mA可选改为固定的1000mA，并删除相关的offpage和CPU页的控制网络及IO分配表。

a31s_phablet_changelist1_02.txt
a.POWER页，将5V升压芯片U7的第4脚EN改为由VCC-3V0控制以减少关机电流。
b.AUDIO页，将耳机座，1脚改为HS-MIC，2脚EARGND，将左右声道互换并增加耳机插入示意图。
c.AUDIO页，将驻极体MIC换成硅麦以改善通话效果。
d.WIFI 4IN1 BC页，增加0R电阻R182以兼容更多型号BC WIFI模组；更改LNA型号以降低成本。
e.USB HDMI CARD KEY页，增加USB WIFI可选项。
f.WIFI 4IN1以及WIFI 4IN1 BC页，增加SDIO口信号线上拉电阻，将CMD信号47k上拉电阻改为30k。

a31s_phablet_changelist1_03.txt
a.WIFI 4IN1以及WIFI 4IN1 BC页，增加uart信号线上拉电阻以改善WIFI休眠唤醒问题。